**附件1 生产车间、水杨腈生产工艺流程及现场操作人员分布图**

 固光配料釜

 **N**

配料釜

 熊国超

（二楼）

 结晶釜

 中和釜

 中和釜

槽

槽

槽

 滴加釜

 3

 滴加釜

 2

滴加釜

1

刘军荣

*液碱* *加盐酸*

*中和结晶*

 *酰胺+二甲苯*

重结晶反应

 王贤高

 熊凤英

 *酰胺+二甲苯*

高位槽

 （三楼） （三楼）

滴加釜

4

马路

酰胺

 邹金敏

 离心

 压滤

 产品

结晶釜

中和釜

 （二楼） （二楼）

 液碱

离心

 淦建华

 杨恒生

 产品

 产品

 （一楼） （一楼）

压滤

 王丹妮

烘干

 230（水杨腈） 220（五硝基间苯二甲酸二甲酯）

烘房

刘军荣（主管兼班长） 邹金敏（压滤操作工）

熊国超（操作工投固光） 熊凤英（滴加操作工）

淦备战（滴加操作工） 王贤高（重结晶反应） 熊菊云

杨恒生（离心操作工） **S** 熊菊云（包装工）

淦建华（离心操作工） 王丹妮（质量分析员）